**附件**

全数字化乳腺X光机设备详细信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **资产编号** | 20109670 | **资产名称** | 全数字化乳腺X光机 |
| **入账时间** | 2010年12月08日 | **资产原值** | 2775588.12元 |
| **品牌型号** | IMS S.R.L. ITALY Giotto IMAGE MD | | |
| **主要规格、**  **技术指标** | 探测器面积18X24cm，像素矩阵2048X2816，像素尺寸：85um，带滤线栅的BUCKY，X线球管：钨铼合金材料，阳极转速：3000rpm，阳极热容量：300000HU，大焦点≤0.3mm，小焦点≤0.1mm，滤过材料：钼/铑/铍三种材料（可全自动或手动选择），铑过滤板百度≥0.05mm，最大功率8KV，曝光范围4-500mAs，曝光电压22-35KV，阶档0.5KV，毫安范围30-100mA，圆形臂垂直运动≥60cm，旋转范围≥270°，倾斜范围≥210°，SID≥65cm，自动曝光控制，两次曝光 | | |
| **主要功能及特色** | 乳腺检查 | | |
| **存放地点** | 附属第一医院东院一号楼1楼 | | |
| **图片** |  | | |